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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	铁力市祥田稻谷种植农民专业合作社建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	田永才
	联系方式
	13206714555

	建设地点
	黑龙江省伊春市[image: image1.jpg]HTEMYRS: 1782804705000

) SR R AR R
MERS kedy3
WRAE B HANHEBAHHRRELAEHARAR
WA A5 A1-00U NG TR (BERENLAEREANGATE)
B0t REE
— RBALIHS
BUAF (B
G fEART
EERRA (BH)
EEAFA (EF)

EEARMEEAR (BF)

=, BRAR
B AR (E)
S ERRE
=, SHARNS,
LR ERA
4 TR B fams | &=
L bl f
4 03520250623000000014 ?{059731 A %i
2. EBRMAR
4 TEHEHE g £¥
E2 B, F, A 025258 ! )
2 B—. =, ZHH 059731 I3




铁力市桃山十四公里

	地理坐标
	（ 128 度 14 分 46.631 秒， 46 度 49 分 07.552 秒）

	国民经济

行业类别
	A0514农产品初加工活动
	建设项目

行业类别
	91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	23.5

	环保投资占比（%）
	11.75%
	施工工期
	2026.9-2026.10

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	5281

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、与生态环境分区管控符合性分析：

（1）生态保护红线符合性

本项目位于黑龙江省伊春市铁力市桃山十四公里，项目所在区域归伊春市管理，根据《伊春市生态环境准入清单》（2023版），本项目拟建设地点属于一般管控单元，不涉及自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园和一级国家级公益生态林等生态保护红线区域。符合生态保护红线管控要求。
（2）环境质量底线符合性

项目位于大气环境一般管控区，无大气重点管控区重叠，区域现状为环境空气质量达标区。项目热风炉烟气经布袋除尘器处理后由15m高烟囱高空排放，颗粒物、SO2、氮氧化物、烟气黑度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2、表4标准要求。项目仓库密闭、减小装卸高度；清理筛自带布袋除尘器，烘干机烘干废气经折流挡板和顶部排气孔滤尘网过滤后排放；无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。项目废气经治理后不会突破铁力市大气环境质量底线，符合大气一般管控区底线管控要求。

项目位于农村区域，周边以农田、散户住宅为主，无集中工业区等高噪声污染源。项目选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，本项目南侧、西侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准，东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准。项目噪声治理措施完善，厂界及周边保护目标均可稳定达标，不会突破区域声环境质量底线。

项目位于土壤、地下水一般管控区，项目清理原粮中的杂质（泥沙、玉米须）集中收集，交由市政环卫部门统一清运处置。热风炉炉渣、除尘器收尘、烘干机顶部滤尘网收集粉尘集中收集，外售综合利用。项目固体废物全部规范收集、防渗贮存、综合处置，可有效阻断土壤、地下水污染途径，不突破区域土壤、地下水环境质量底线。

项目无地表水、地下水优先、重点管控单元交集，属于地下水一般管控区。项目无生产废水产生，员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。项目无废水外排，不会破坏区域地表水、地下水环境，不会突破环境质量底线。
综上，本项目排放的污染物经过本环评提出的有效治理措施后对环境影响不大。本项目的建设不会突破环境质量底线。

（3）资源利用上线符合性

项目运营过程中消耗一定的电量、水资源，项目不属于高耗能行业，资源消耗量相对区域资源总量较小。项目用地为建设用地，不涉及农田等资源。项目燃料为生物质燃料，不使用燃煤。符合资源利用上线要求。
（4）与铁力市地下水环境一般管控区符合性分析

项目占地在铁力市地下水环境一般管控区（管控单元编码：YS23078130001），无地下水优先保护区、重点管控区交集面积。

地下水源头风险防控管控要求：项目落实厂区地面硬化、配套初期雨水收集沉淀设施，避免粉尘、灰渣随雨水下渗污染地下水，符合管控要求。
取水管控要求：地下水一般管控区严控新增地下水开采，生产、生活优先采用外购、地表替代水源，不新增自备地下水井。本项目生产无用水需求，员工生活用水全部外购桶装饮用水，不新建地下水取水井，不开采地下水，符合取水管控要求。
环境隐患排查要求：企业建立地下水污染常态化排查制度，定期检查库房、雨水池、旱厕防渗完整性，发现破损立即修补，消除渗漏隐患。 本项目运营期设置专职环保管理员，每季度对地面、雨水收集池、库房、防渗旱厕开展渗漏巡检，防范地下水污染隐患，符合管控管理要求。
本项目占地位于铁力市地下水环境一般管控区，项目从水源取用、厂区防渗、雨水收集、固废贮存、运维排查全流程落实地下水污染防控措施，无废水直排、无地下水开采行为，满足铁力市地下水环境一般管控区管控要求，不突破区域地下水环境质量底线。
（5）环境准入清单符合性

本项目位于黑龙江省伊春市铁力市桃山十四公里，根据《伊春市生态环境准入清单》（2023版）及黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的“生态环境分区管控分析报告”可知，本项目位于伊春市铁力市，属于铁力市其他区域（ZH23078130002）。
根据《黑龙江省生态环境分区管控应用技术指南环境影响评价》中相关规定：“环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式”。本项目具体分析如下：

①一图

根据本项目“生态环境分区管控分析报告”，本项目与环境管控单元叠加图如下：
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图1-1 与环境管控单元位置叠加图
②一表

表1-1 伊春市铁力市生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码

环境管控

单元名称

管控单

元类别

管控要求

环境管控单元编码

符合性分析

ZH23078130002

铁力市其他区域

一般管控单元

空间布局约束

1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。

2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。

1.本项目为粮食烘干项目，周边无开发区。

2.本项目不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业。
③一说明

铁力市祥田稻谷种植农民专业合作社建设项目位置涉及伊春市铁力市；项目占地总面积小于0.01平方公里。

与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。

与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.00平方公里，

占项目占地面积的0.00%；一般管控单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。

与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方 公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。

严格落实本报告提出的环保措施后，本项目污染物均可达标排放。项目建设对周围环境影响较小，本项目符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14 号）和《伊春市生态环境准入清单》（2023版）中要求。
产业政策符合性分析：

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目主体工程所属行业类别为A0514农产品初加工活动，“农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，属于“鼓励类”项目；“每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”属于“限制类”工艺技术、“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”、“燃煤热风炉”属于“淘汰类”中的落后产品，本项目D4430热力生产和供应项目，燃生物质热风炉不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，属于“允许类”项目，符合国家产业政策。同时本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类、许可准入类。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。

选址合理性分析
本项目位于黑龙江省伊春市铁力市桃山十四公里，用地性质为设施农用地，属于种植设施建设用地，项目区域无重大不良地质现象，无环境制约性因素，适于建设；项目东侧为鸡讷公路，南侧为散户居民，西侧为农田，北侧为散户居民。项目不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的区域内，符合生态保护红线要求；经采取治理措施后对环境质量影响小，项目建设对周围环境和保护目标影响较小。综上所述，本项目选址较为合理。
4、与《铁力市国土空间总体规划》（2021—2035年）符合性分析

本项目位于[image: image45.png]


铁力市桃山十四公里，属于中部林下种养农业区、呼兰河农业发展带，重点打造商品粮产业基地，鼓励配套粮食烘干、仓储等农产品初加工设施，项目为粮食烘干项目，符合农林主导产业发展定位。根据三区三线管控，项目用地为设施农用地，占地不涉及生态保护红线、永久基本农田，仅建设农业配套设施，不属于需入园的规模化工业项目，不受工业集聚管控条款约束。规划明确乡村发展区允许布局粮食仓储、烘干等种养配套附属设施，本项目仅开展潮粮烘干，无精深加工工序，属于产地简易农业配套，符合农业空间布局要求。同时项目厂区硬化并配套完善雨水、固废污染防控设施，符合规划水土保持、污染治理、相关要求。项目不新增地下水开采，采用生物质清洁能源供热，符合规划能源清洁转型、水资源管控导向，用地规模、建设功能均符合《铁力市国土空间总体规划》（2021—2035年）。
5、与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发[2019]144号）符合性分析
对照《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发〔2019〕144号），本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能过剩行业，符合文件中“二、重点任务：（一）加大产业结构调整力度”中的相关要求。

本项目热风炉燃用生物质成型燃料，不涉及燃煤及煤气发生炉设备，符合文件中“二、重点任务：（二）加快燃料清洁低碳化替代”中的相关要求。

本项目烘干机热风炉配设布袋除尘器及15m烟囱，可使热风炉烟气达标排放；原粮装卸工段采取粮仓封闭、减小装卸高度等降尘措施，输送过程中采用封闭输送；筛选粉尘经设备自带布袋除尘器处理后排放，烘干机烘干废气经折流挡板和顶部排气孔滤尘网过滤后排放，无组织粉尘通过上述措施处理后可处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求，通过上述措施可使厂界颗粒物无组织达标排放，符合文件中“二、重点任务：（三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。”中的相关要求。

综上所述，本项目符合《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发[2019]144号）中的相关要求。

6、与《伊春市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
规划要求深化燃煤污染治理，严格控制煤炭消费总量。加大清洁能源的供应和推广力度，推进天然气、电能替代燃煤，深入开展工业企业提标改造，推进火电、钢铁企业实施超低排放改造。县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉，持续巩固燃煤锅炉淘汰改造成果。组织开展重点排放单位数据报送及核查、发电行业重点排放单位开户及配额预分配和清缴。强化移动源污染治理，加强在用机动车污染治理，精细化管控道路、交通、拆迁等各类扬尘污染，降尘量大幅降低，空气质量稳步改善。

项目烘干粮食所采用的热风炉燃料为生物质成型燃料，同时安装布袋除尘器，热风炉烟气经15m高烟囱排放。符合《伊春市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目概况

铁力市祥田稻谷种植农民专业合作社位于黑龙江省伊春市铁力市桃山十四公里，新建一套烘干能力为300t/d的烘干机（该套烘干机由两机组构成）及其配套的一台360万kcal/h的燃生物质热风炉，同时为新建的热风炉配套安装布袋除尘器。项目建成后年运行50天，年烘干玉米15000吨。
项目投资：该项目总投资200万元

预期投产日期：2026年10月
2、项目建设内容

新建一套烘干能力为300t/d的烘干机（该套烘干机由两机组构成）及其配套的一台360万kcal/h的燃生物质热风炉，同时为新建的热风炉配套安装布袋除尘器。项目建成后年烘干玉米15000吨。
本项目具体组成内容详见下表2-1。

表2-1 建设项目组成一览表

建设内容

建设规模及内容

备注

主体工程

烘干机
新建一套烘干能力为300t/d的烘干机，该套烘干机由两机组构成。
新建

热风炉房

新建一座热风炉房，建筑面积100m2，并在内新建一台360万kcal/h的燃生物质热风炉，热风炉配备布袋除尘器和15m高烟囱。

新建
辅助工程

仓储库
1座，建筑面积1560m2，位于厂区内西部，库内物理分区，分区围挡分隔潮原粮存储区、烘干干粮存储区，分区最大存储量分别为1800t、1200t，总仓储容量3000t
新建
燃料存储库
位于厂区内西南部，单独设置燃料存储库，建筑面积400m2，用于生物质燃料的存储，最大存储能力为400t
新建
灰渣存储库
位于厂区内西南部，单独设置灰渣存储库，建筑面积200m2，用于灰渣的存储，最大存储能力为100t
新建
办公室

位于厂区内东北部，建筑面积50m2，用于人员办公及称重
新建
初期雨水收集池
厂区东南部建设一座60m3初期雨水收集池，用于收集厂区初期雨水，沉淀后全部用于厂区洒水降尘，不外排。
新建
公用工程

供水

项目无生产用水。生活用水为外购饮用水
新建
排水

无生产废水产生。生活污水排入院内防渗旱厕，定期清掏外运堆肥
新建
供热
生活供热采用电取暖；生产供热由一台360万kcal/h燃生物质热风炉提供，燃料消耗量为1250t/a
新建
供电

用电由当地电业局提供
依托
环保工程

废气防治措施

热风炉烟气经布袋除尘器处理后由15m高烟囱高空排放，颗粒物、SO2、氮氧化物、烟气黑度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2、表4标准要求
新建
仓库密闭、减小装卸高度；清理筛自带布袋除尘器，烘干机烘干废气经折流挡板和顶部排气孔滤尘网过滤后排放；厂界无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。工业炉窑周边无组织排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）
新建
噪声防治措施

选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，本项目南侧、西侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准，东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准
新建
固体废物防治措施

生活垃圾、清理原粮中的杂质（泥沙）集中收集，交由市政环卫部门统一清运处置。热风炉炉渣、除尘器收尘、烘干机顶部滤尘网收集粉尘集中收集，外售综合利用。初期雨水收集池沉淀物产生后混入热风炉灰渣暂存于灰渣存储库，与灰渣一并外售综合利用。热风炉布袋除尘器和清理筛更换的废布袋由厂家回收处置，厂区内不暂存。不合格粮食外售综合利用。
新建
废水防治措施

无生产废水产生，生活污水排入院内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥
新建
表2-2  烘干产品方案表

序号

产品名称

单 位

年产量

备    注

1

玉米潮粮
吨

15000
烘干前

表2-3 物料平衡表

原料

进料量（t/a）

产生

产生量（t/a）

玉米（平均含水率29%）
15000

玉米（烘干后含水率为14%）
12378.04
/

/

蒸发水量

2616
/

/

粮食杂质

0.06
/
/
不合格粮食
0.5
/

/

除尘收集的粉尘

3.975
/
/
无组织排放粉尘
1.425
总计

15000

总计

15000

主要生产设备及设备参数

本项目主要生产及辅助设备见下表。

表2-4主要设备一览表

序号

名称

单位

数量

1
清理筛分机及配套除尘器
台
1
2
传送带
台
2
3
提升机

台

1
4
风机

台
3
5
热风炉

台
1
6
烘干机
套
1（两机组构成）
7
布袋除尘器

台
1

3、主要原辅材料及燃料

①原辅材料用量见下表。
表2-5 原、辅材料情况一览表

序号

名称

年用量

备注

1

玉米潮粮
15000t/a
向当地农户收购
2
生物质燃料

1250t/a
向燃料生产商购买

3
电

7500kWh/a
/
②生物质燃料消耗量计算：

本项目使用的生物质燃料的热值及成分检测检测报告见附件2。据生物质燃料特性分析报告可知，其收到基灰分Aar为16.33%，收到基硫Sar为0.07%，收到基碳Car为38.82%，收到基氢Har为4.38%，收到基氮Nar为0.27%，收到基氧Oar为33.13%，收到基低位发热量为14.132MJ/kg。
本项目年烘干潮粮15000t/a，含水率平均29%，要求烘干后的干粮含水率为14%。则烘干过程水分蒸发量按照下方公式计算：
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式中：W：水分蒸发量，t/a；

G：处理量；

ω1：进料含水量百分数；

ω2：出料含水量百分数；

则水分蒸发量为2616t/a。

本项目热风炉热效率为80%，生物质燃料的收到基低位发热量为14.132MJ/kg，参考尹协镇《粮食烘干过程中不同外部条件对烘干能耗的影响》中的数据“每烘干1kg水能耗取5400kJ/kg”，本项目所需生物质燃料量按照下方公式计算：
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式中：M：生物质燃料消耗量，t/a；

e：烘干单位质量水的能耗，取5400kJ/kg，即5400MJ/t；
m：水分蒸发量，本项目为2616t/a；

Q：生物质燃料的收到基低位发热量，本项目为14.132MJ/kg；

      η：热风炉热效率，本项目为80%。

则本项目生物质燃料消耗量为1250t/a。

③用水

主要为员工生活用水。项目劳动定员5人，根据《用水定额》（黑龙江省地方标准DB23/T727-2025）中农村居民生活用水，取80L/人·d计算，则用水量约为0.4m3/d，年生产天数按50天计，则生活用水量为20m3/a。
④排水

本项目职工生活污水排入室外防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。生活污水按照用水量的80%计，生活污水产生量为0.32m3/d，16m3/a，排入室外防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。

初期雨水

厂区设雨水收集系统，对该区域前15分钟初期雨水排入厂区初期雨水收集池，经沉淀后，该部分初期雨水用于厂区洒水降尘，不外排。

按降雨重现期2年计算降雨初期前 15 分钟雨水量作为初期雨水量，根据《给水排水设计手册》，初期雨水径流采用如下公式：

Q=q·Ψ·F

式中：Q—雨水设计流量（L/s）；

q—设计暴雨强度（L/（s·ha））；

Ψ—径流系数，本式取0.6；

F—汇水面积（ha），厂区面积为0.5281ha。

设计暴雨强度按黑龙江省城市规划设计院图解法编制的暴雨强度公式计算：

q=3841(1+1.06lgP)/(t+13)0.995
式中：P—设计重现期（a），采用 2 年；

t—降雨历时（min）采用 15min；

经计算得出本项目初期雨水量为57.99m3/次，厂区东南部新建设1座60m3初期雨水收集池能够满足本厂区初期雨水的收集需要。
⑤供电

由当地电业局提供。
⑥供热
本项目冬季员工生活供暖采用电取暖；生产供热由一台360万kcal/h的生物质热风炉提供，燃料为生物质燃料，燃料消耗量为1250t/a。
4、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员5人，不设食堂及宿舍，年工作天数50天（每年9月25日-11月15日），每天工作24小时，主要工作内容为收粮、粮食装卸、筛选、烘干。
5、环保投资

本项目总投资200万元，环保投资23.5万元，环保总投资占项目总投资的11.75%。环保投资详见表2-6。
表2-6 环保投资一览表

类别
治理措施
投资（万元）
废气
热风炉烟气通过布袋除尘器处理，15m高烟囱排放
11.0
烘干机外围整体自带金属防尘网
1.5
粮食初清筛自带小型布袋除尘器
1.5
废水
初期雨水收集池
2.0
固废
燃料、灰渣防尘存储

2.0
噪声
减振装置、隔声措施
1.5
运行维护费
/
1.0

环境管理与监测费
/

3.0

合计
23.5


	工艺流程和产排污环节
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图2-1 本项目工艺流程及产污环节图

本项目生产工艺流程简述如下：

（1）粮食装卸及筛分

进厂潮粮在粮食仓库内卸料后，入烘干机烘干前，先经清理筛分机去除杂质，筛分出的石子等杂质集中收集，定期由市政环卫部门清理处置。烘干后的干粮入库储存，待后续加工单位进库装车运输。

（2）热气输送至烘干机流程

冷空气由鼓风机送至热风炉内，热风炉燃生物质成型燃料产生高温烟气，高温烟气通入换热器。另有冷空气进入换热器，经换热器与高温烟气进行热交换后，变为热空气，经风机送至烘干机内烘干粮食，烘干后的热空气经折流挡板和顶部排气孔滤尘网过滤后排放，交换后的热风炉烟气经布袋除尘器处理达标后由烟囱排放。

（3）烘干机内工艺流程

在烘干机内，由于粮食自重，自上而下流动，热风由底进入，朝上方向穿过粮层，热风在穿过粮层时，与粮粒间进行湿热传递，热风将热量转给粮粒，与粮食接触温度最高不超过60℃，粮粒受热升温，水分蒸发到空气中，热风携带着水汽及少量颗粒物变成废气经折流挡板和顶部排气孔滤尘网过滤后排放。在这个过程中，粮食温度升得越高，水分就蒸发得越快。为保证粮食的品质，即加工性和食用性，烘干机内粮食升温幅度和干燥时长是受到严格控制的，其原则是既要降低粮食的水分，又不能损害粮食的品质。在烘干机内没有布置通风角状管的部位为缓苏段，烘干的热粮向下流动到缓苏段，缓苏段内不通热风，其主要作用是减缓在干燥过程中粮粒内形成的应力，促进谷粒内部水分逐渐向外移动，使粮粒表面和内部的水分趋于平衡。缓苏工艺实施既有利于下一阶段的干燥，又能确保烘后粮的品质。 

项目厂区内不设置机修车间、无机修工位、不配备机油、润滑油、清洗剂等维修耗材。
本项目运营期污染工序及污染因子见下表：

表2-7 项目产污环节汇总表

序号

污染物类型
产污环节
污染因子

1

废气

装卸、筛分、输送、烘干机废气等
颗粒物

热风炉烟气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
2
废水
员工生活
生活污水
雨水
初期雨水
3
噪声

清粮筛分机、输送机、风机、烘干机等设备

机械噪声
4

固体废物

潮粮进厂筛选
沙泥、不合格粮食
布袋除尘器
除尘灰、废布袋
热风炉炉渣及布袋除尘器收灰
灰渣和粉尘
初期雨水收集池
沉淀物


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）基本污染物

本项目所在地属伊春市，环境空气质量基本污染物现状监测数据来源于《2025年黑龙江省生态环境质量状况》。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，伊春市空气质量级别达二级标准，达标天数为357天(97.8%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为24μg/m³、32μg/m³、5μg/m³、11μg/m³、1.0mg/m³和102μg/m³。

由《2025年黑龙江省生态环境质量状况》可知，项目所在区域2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO日平均第95百分位数质量浓度及O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。
表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度/（μg/m3）
标准值/（μg/m3）
占标率/%
达标
情况
PM2.5
年平均质量浓度
24
30
75.00
达标
PM10
年平均质量浓度
32
60
53.33
达标
SO2
年平均质量浓度
5
60
8.33
达标
NO2
年平均质量浓度
11
40
27.50
达标
CO
第95百分位数日平均浓度（mg/m3）
1.0
4.0
25.00
达标
O3
第90百分位数8h平均质量浓度
102
160
63.75
达标
（2）其它污染物（TSP）

本次评价委托黑龙江汇川检测有限公司进行特征污染物（TSP）的补充监测。监测点位置具体见表3-2和图3-1。
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图3-1 大气监测点位示意图

表3-2 项目环境空气现状监测布点一览表
监测点名称

坐标(°)
监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

经度
纬度
厂址下风向○1

128.23925356
46.82038404
总悬浮颗粒物
2026.6.25-2026.6.27
NW
500
表3-3其他污染物环境质量现状监测结果表

监测

点位

坐标(°)
污染物

评价时间

评价标准/(mg/m3)

监测浓度范围

/(mg/m3)

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

经度
纬度
厂址下风向○1

128.23925356
46.82038404
总悬浮颗粒物

24小时平均值
0.3
0.103~0.110
36.7
0

达标

由表3-3可知，本项目所在区域在监测时段内，总悬浮颗粒物监测结果无超标现象，达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。
2、地表水环境质量现状

本项目地表水体为呼兰河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》属于呼兰河双河渠首断面，规划水体类别为Ⅲ类。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，2025年伊春市参与国家考核计算的断面共11个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为63.6%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例上升9.1个百分点，均无劣V类水质断面。
3、声环境质量现状

本项目位于黑龙江省伊春市铁力市桃山十四公里。周围无高噪声企业，项目所在区域声环境质量良好。厂界外周边50米范围内有声环境保护目标。
项目委托黑龙江汇川检测有限公司于2026年6月25日对项目声环境保护目标进行监测。
（1）监测点位布设
在厂区50m范围内布设监测点3个。监测点位布设图见图3-2。
（2）监测频率
监测1天，每天昼间、夜间各监测1次。
[image: image7.png]



图3-2声环境监测布点图

（3）检测结果
表3-4噪声检测结果
检测点位
检测结果
单位
2026.06.25

昼间
夜间
1#项目东侧散户居民
50

40

dB(A)
2#项目南侧散户居民
48

40

3#项目北侧散户居民
48

39

由上表可以看出，本项目声环境保护目标处声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的“1类声环境功能区”标准。

	环境

保护

目标
	据现场踏勘可知，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；无自然保护区、风景名胜区；本项目保护目标为厂界外500米范围内的农村地区中人群较集中的区域，具体如下表所示：

（1）大气环境保护目标：厂界外500米范围内有农村地区中人群较集中的区域，确定大气环境保护目标，详见表3-5；

表3-5 大气环境保护目标
保护目标
坐标/（°）
保护对象
保护内容
保护功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
经度
纬度
东侧散户居民
128.24704785
46.81841173
农村地区中人群较集中的区域
人群
二类
E
15
南侧散户居民
128.24661880

46.81789768

S
25
北侧散户居民
128.24573970

46.81910268

N
20
东北侧散户居民
128.24744482

46.81943997

NE
65
（2）声环境保护目标：

本项目50m范围内声环境保护目标见表3-6。

表3-6本项目声环境保护目标调查表
序号

声环境保护目标名称

空间相对位置/m

与厂界最近距离/m

方位

执行标准/功能区类别

声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）

X

Y

Z

1

东侧散户居民
15
0
0

15
E
《声环境质量标准》（GB3096-2005）/1类声功能区

砖房、南北朝向、1层
2

南侧散户居民
0
-25
0
25
S
《声环境质量标准》（GB3096-2005）/1类声功能区
砖房、南北朝向、1层
3
北侧散户居民
0
20
0
20
N
《声环境质量标准》（GB3096-2005）/1类声功能区

砖房、南北朝向、1层

（3）环境风险保护目标：

本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定的风险物质，不涉及环境风险保护目标。

（4）生态环境保护目标：

根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）及现状调查结果，本项目占地范围内无法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。

	污染

物排

放控

制标

准
	大气污染物排放标准

本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，标准值见表3-7。
表3-7  大气污染物综合排放标准
污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

监控点

浓度

颗粒物

周围外浓度最高点

1.0

本项目运营期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值要求。

表3-8《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

排放源

无组织排放监控浓度限值

执行标准

颗粒物
无组织

周界外浓度最高点：1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

本项目运营期热风炉烟气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2和表4二级标准。项目主要产污设施热风炉位于热风炉房内，热风炉无组织排放烟(粉)尘最高允许浓度执行表3中有车间厂房的规定。
表3-9 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

污染物

排放源

排放限值（标准级别：二级）

执行标准

颗粒物
有组织（烟囱最低要求15米）
窑炉类别：干燥炉、窑

烟（粉）尘浓度：200mg/m3
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）
烟气黑度

（林格曼级）

窑炉类别：干燥炉、窑

烟气黑度：1

二氧化硫

窑炉类别：燃煤（油）炉、窑

二氧化硫排放浓度：850mg/m3
颗粒物
无组织
工业炉窑周边，有车间厂房：5mg/m3
噪声排放标准

本项目施工期场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1标准限值的要求。
本项目运营期南侧、西侧、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准，东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准。

表3-10《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

项目

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准

55dB（A）

45dB（A）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准
70dB（A）
55dB（A）
固体废物排放标准

本项目运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）；《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。

	总量

控制

指标
	本项目总量控制指标见下表。

表3-11  污染物排放量一览表（t/a）
污染物类别
本项目污染物预测排放量（t/a）
本项目完成后全厂污染物预测排放量（t/a）
颗粒物
0.229
0.229
SO2
0.630
0.630
NOx
1.388
1.388



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、废气

本项目施工期的大气污染源主要有扬尘源、交通尾气。

（1）扬尘

项目施工过程中，扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料、建筑垃圾装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。

①堆场扬尘

项目施工时的堆场扬尘主要来自建筑材料和施工垃圾的堆场，属于静态扬尘。项目施工期所用物料砖、石子为块状，一般不会产生粉尘污染；所用石灰主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；砂的粒径一般在200～2000μm，为粒径较大的颗粒物，一般气象条件下（非大风天气）不易起尘；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因它们多为块状或大粒径结构，只要及时回填利用，一般情况下不易起尘；所挖土方含水率一般较高，只要及时回填利用，一般不会因长期堆积表面干燥而起尘。

②运输扬尘

运输扬尘主要包括运输过程中产生的扬尘以及运输车辆造成的道路扬尘，该种扬尘属于动态起尘。动态起尘与材料粒径、环境风速、装卸高度、装卸强度等密切相关，其中受风力因素的影响最大。

综上所述，项目施工期起尘环节虽然较多，但根据同类项目类比资料及现场调查结果，施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程、车辆运输，其它过程如场地平整造成的地面扬尘，因产生量相对较小、较为分散且受自然条件影响较大，所以不考虑其对周围环境的影响。

本项目施工全过程严格执行施工现场扬尘治理六个100%管控标准：施工场地四周连续设置硬质彩钢板围挡，围挡底部设置防溢尘挡坎，围挡定期洒水保洁，无破损、缺口，杜绝场内扬尘外溢至周边散户居民、农田区域；场地开挖土方、砂石、水泥、秸秆原料、建筑垃圾等散体物料堆场全部采用高密度防尘土工布全覆盖，长期闲置裸露场地同步覆盖，大风天气增加喷淋抑尘频次；施工主通道、材料装卸区采用混凝土临时硬化，每日早、中、晚定时洒水，干燥大风天气增加洒水频次，保持路面无浮尘；土方开挖、回填、砂石装卸、建材破碎等工序全程同步洒水，严禁干式开挖、干式装卸，作业面持续保持湿润状态，抑制起尘；外运建筑垃圾、土方、砂石及进场建材运输车辆必须安装密闭帆布盖板，车厢完全封闭，严禁超载、沿途遗撒、露天敞篷运输。
物料运输扬尘管控要求：土方、砂石、水泥、建材运输车辆全部选用合规密闭货运车辆，严禁无密闭设施车辆进场承运；施工物料、渣土运输优先避开居民集中路段、村庄主干道，尽量选择远离散户居民的货运路线，运输避开早晚居民休息高峰；运输车辆行驶全程保持密闭，车厢无外露物料，若发生少量遗撒，运输单位须第一时间到场清扫、洒水抑尘；建筑砂石、袋装水泥分区密闭堆放，水泥等粉状建材入库存放，禁止露天堆放。
（2）交通尾气

项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。本项目施工车辆尾气排放量较少，使用期短，对大气环境影响较小。

2、废水

建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水。

施工人员平均按5人计，根据类比统计，施工人员的生活用水量约为50L/人日，则施工期生活用水量为0.25t/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则排放量为0.2t/d。本项目施工期约30天，则施工期间生活污水产生量约6t，排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

3、噪声

项目施工过程中，将使用大量的施工机械和运输车辆。根据施工作业性质的不同，施工全过程一般可分为以下几个阶段：

a清理场地阶段：包括拆除、清理垃圾等；

b基础工程阶段：打桩、砌筑基础等。

不同的施工阶段，所产生的噪声源类型不同。基础施工阶段主要噪声源为打桩机，噪声源强为85～110dB（A），属于周期脉冲性声源，具有明显的指向性。次要噪声源有风镐、吊车、平地机等，噪声源强为80～95dB（A）；结构施工阶段施工周期较长，使用的设备种类较多。主要噪声源有运输车辆、汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等。其中最主要的噪声源是振捣棒，源强在100～110dB（A）之间。对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。

4、固废

（1）建筑垃圾

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾等，包括砂土、石块、水泥等杂物，施工单位应按地方相关规定及时清理。

（2）生活垃圾

施工期间施工人员将产生一定量的生活垃圾，由建设单位配合环卫部门及时清理。

	运营
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措施
	1、废气

（1）产污核算

本项目主要废气源为玉米装卸、筛分、输送等过程产生的颗粒物、玉米烘干过程产生的颗粒物、热风炉产生的含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的烟气。热风炉布袋除尘器及炉底定期清灰后，灰渣直接装袋封装，灰渣仓库临时堆放，产生少量粉尘可忽略不计。为降低颗粒物排放量，本项目采取粮食仓库封闭，输送传送带封闭设置，运输车辆进入粮食仓库内装卸料，降低装卸高度，清选工艺采用封闭式清理筛，清理筛自带布袋除尘器；烘干机体两侧排气孔设置折流挡板，有效降低颗粒物无组织排放。热风炉烟气经布袋除尘器净化后由15m高烟囱高空排放。废气污染源源强核算内容如下：

①筛选粉尘

本项目玉米入厂后进行筛选，根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章 谷物贮存”中“过筛和清理”的逸散尘排放因子为0.1kg/t（过筛和清理料）。本项目玉米筛选时间按400h/a计，筛选量为15000t，产生粉尘总量为1.5t/a，粉尘产生速率为3.75kg/h，筛选工艺采用封闭式清理筛，清理筛排气口设有小型配套布袋除尘器，处理效率为90%，则粉尘排放量为0.15t/a，排放速率为0.375kg/h。无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值要求。
②装卸、输送粉尘

本项目玉米装卸、输送过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，卡车装卸粉尘系数为0.1kg/t（卸料），本项目装卸玉米量15000吨，装卸时间按200h/a计。故本项目粉尘产生量为1.5t/a，粉尘产生速率为7.5kg/h，粮食装卸粉尘绝大多数将受到重力的作用回落到地面，装卸工段采取粮仓密闭、减小装卸高度等降尘措施，输送过程中采用封闭输送，粉尘排放量约减少90%，则原粮装卸过程无组织排放粉尘为0.15t/a，0.75kg/h。无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值要求。
③烘干粉尘

本项目烘干机年烘干时长共计50d，烘干时间为24h/d，1200h/a。粮食经烘干机烘干时产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章 谷物贮存”中“柱式谷物干燥”的产尘系数为0.25kg/t（干燥料），项目年烘干玉米量为15000t/a，则产生粉尘量3.75t/a，产生速率3.125kg/h，烘干机两侧排气孔设置折流挡板，顶部排气孔滤尘网过滤能有效控制大粒径粉尘的排放，折流挡板拦尘效率70%，烘干机废气经两侧排气孔排出，排放速率为0.9375kg/h，排放量为1.125t/a。无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值要求。
④热风炉废气有组织排放源强

本项目烘干机热源为1台360万kcal/h生物质热风炉，热风炉配备1台除尘效率为99.8%的布袋除尘器，处理后烟气由15m高烟囱排放。

本项目热风炉废气排放浓度和小时排放量用BMCR工况核算，全年排放量用燃料实际消耗量核算：
BMCR工况生物质燃料量：根据建设单位提供，本项目1台360万kcal/h生物质热风炉年运行50天，每天运行24h，根据生物质燃料分析报告，生物质燃料低位发热量为14.132MJ/kg，热风炉热效率按80%计算，故生物质燃料量计算如下：
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故本项目1台360万kcal/h生物质热风炉BMCR工况燃料量为1605t/a
根据前文计算知，本项目1台360万kcal/h生物质热风炉年实际消耗生物质燃料1250t。
烘干塔和热风炉规模匹配性：BMCR满负荷核算热风炉燃料消耗量1605t/a。实际运行项目仅每年9月25日—11月15日开展烘干作业，全年有效烘干运行时长1200h，且生产期间根据来料含水率、来料量动态调节热风炉负荷，并非持续性满负荷运行，存在间歇低负荷工况，因此实际年燃料消耗量1250t/a，低于满负荷理论消耗量1605t/a。本项目烘干设备设计处理规模300t/d，配套360万kcal/h生物质热风炉为该烘干机组标准配套供热设备，热风炉BMCR供热能力可完全覆盖烘干塔满负荷生产所需热量，热平衡核算匹配，实际运行耗量低于理论满负荷值，仅为生产工况调节、非持续满负荷运行的生产工况差异，设备供热规模与烘干塔处理能力匹配合理，无供热能力不足或设备选型过大问题。

热风炉烟气量、颗粒物源强、氮氧化物源强、二氧化硫源强参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ888-2018）物料衡算法计算源强。
本项目燃料为生物质燃料，据生物质燃料特性分析报告可知，其收到基灰分Aar为16.33%，收到基硫Sar为0.07%，收到基碳Car为38.82%，收到基氢Har为4.38%，收到基氮Nar为0.27%，收到基氧Oar为33.13%。

a）烟气量按下式计算

1）理论空气量按下式计算
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式中：V0—理论空气量，m3/kg；
      Сar—收到基碳的质量分数，%；（碳38.82%）
 Sar—收到基硫的质量分数，%；（硫分0.07%）
      Har—收到基氢的质量分数，%；（氢4.38%）
      Oar—收到基氧的质量分数，%；（氧33.13%）
2）干烟气排放量按下式计算
干烟气排放量可用公式计算：
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式中，VRO2——烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg；
Car——收到基碳的质量分数，取38.82%；

Sar——收到基硫的质量分数，取0.07%；

VN2——烟气中氮气量，m3/kg；
Nar——收到基氮的质量分数，取0.27%；

V0——理论空气量，m3/kg；

Vg——干烟气排放量，m3/kg；

α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤、燃油锅炉取值为1.75，燃气锅炉取值为1.2，本项目燃料为生物质，取1.75。
经计算，理论空气量为3.51m3/kg。
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b）烟尘排放量按下式计算  

式中：

EA——核算时段内烟尘（颗粒物）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量；

Aar——收到基灰分的质量分数，取16.33%；

dfh——锅炉烟气带出的飞灰分额，依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》附录B2，往复炉排炉的取值为15-20%，燃用生物质时，飞灰分额加30%，本环评取45%；

ηc——综合除尘效率，布袋除尘器，取99.8%；

Cfh——飞灰中的可燃物含量，参照《生物质燃料锅炉能效评价规范》（DB37/T4609-2023），燃秸秆压块成型燃料，飞灰可燃物正常运行区间15%~25%，本项目选取区间中间保守值20%；

经计算，颗粒物排放量为0.229t/a。颗粒物排放浓度为34.27mg/m3，排放速率为0.245kg/h。
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c）二氧化硫排放量按下式计算

式中：

ESO2——核算时段内SO2排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量；

Sar——收到基硫分的质量分数，0.07%；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，锅炉为往复炉排炉，依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》附录B1 q4的一般取值7-12，本环评取10%；

ηs——脱硫效率，取0%；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》附录B3生物质炉K的一般取值0.3-0.5，本环评取0.4；

经计算，二氧化硫排放量为0.63t/a。二氧化硫排放浓度为104.89mg/m3，排放速率为0.674kg/h。
d）氮氧化物排放量
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式中：

ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》附录B4，生物质炉膛出口氮氧化物质量浓度范围100-600mg/m3，本环评取180mg/m3；

Q——干烟气排放量；

ηNOx——取0%；
经计算，氮氧化物排放量为1.388t/a。氮氧化物排放浓度为180mg/m3，排放速率为1.486kg/h。
表4-1  热风炉燃烧废气排放情况  （单位：mg/m3）

污染物

排放速率（kg/h）
排放量（t/a）
排放浓度（mg/m3）
颗粒物

0.245
0.229
34.27
SO2
0.674
0.630
104.89
NOx

1.486
1.388
180.00
本项目生物质热风炉烟气经布袋除尘器处理后由15m高烟囱排放，热风炉颗粒物排放量为0.245kg/h，排放浓度为34.27mg/m3；SO2排放量为0.674kg/h，排放浓度为104.89mg/m3；NOx排放量为1.486kg/h，排放浓度为180.00mg/m3；热风炉烟气排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2和表4二级标准，对环境影响较小。
表4-2 大气污染源情况一览表

排放源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
排放时间(h)
核算方法
产生速率(kg/h)
产生浓度(mg/m3)
产生量(t/a)
工艺
效率(%)
核算方法
排放速率(kg/h)
排放浓度(mg/m3)
排放量(t/a)
筛分
颗粒物

产污系数法

3.75
/

1.5
采用封闭式清理筛，清理筛排气口设有小型配套布袋除尘器

90

产污系数法
0.375
/

0.15
400
装卸、输送
颗粒物

7.5
/

1.5
粮仓密闭、减小装卸高度等降尘措施，输送过程中采用封闭输送

90
0.75
/
0.15
200
烘干粉尘
颗粒物

3.75
/

3.125
两侧排气孔设置折流挡板，顶部排气孔滤尘网
70
0.9375
/
1.125
1200
热风炉烟气有组织

颗粒物
产污系数法

122.62
19099
114.5
布袋除尘器+15m高烟囱

99.8
物料衡算法
0.245
34.27
0.229
1200
二氧化硫

0.674
104.89
0.630
/

0.674
104.89
0.630
氮氧化物

1.486
180.00
1.388
/
1.486
180.00
1.388
（2）排放口基本信息

本项目排放口情况见下表：

表4-3排气口基本情况一览表

编号

名称

排气筒底部中心坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

烟气流速（m/s）

烟气温度（℃）

年排放小时数（h）
排放工况

经度

纬度

DA

001

热风炉烟囱

128.24622480

46.81836794

15

0.5

9.097
100
1200

正常

表4-4  废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表

产排污环节

污染物种类

排放方式

排放口

执行排放标准

排放口类型

污染防治措施

污染防治设施

名称及工艺

是否为可行技术

热风炉
颗粒物、SO2
NOx
有组织
DA001
GB9078-1996

一般

布袋除尘器
是

烘干机
粉尘
无组织

/

GB16297-1996

/
折流挡板
是

装卸、输送
粉尘
无组织
/
GB16297-1996

/
采用封闭输送
是

筛分

粉尘
无组织

/
GB16297-1996

/
清理筛自带除尘器

是
表4-5  污染物排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算年排放量（t/a）

1

DA001
颗粒物
0.229
SO2
0.630
NOx

1.388
有组织排放总计

颗粒物
0.229
SO2
0.630
NOx
1.388
无组织排放总计
工业粉尘
1.425
总计

颗粒物
0.229
SO2
0.630
NOx
1.388
工业粉尘
1.425
当环保设施发生故障，无法正常工作时，出现非正常工况。本次评价非正常工况主要考虑布袋除尘器发生损坏，布袋除尘器去除效率均降低为50%计，项目非正常工况排放情况见下表。

表4-6  污染源非正常排放量核算表
序号

污染源

非正常排放原因

污染物

设备非正常工作效率

非正常排放浓度（mg/m3）

非正常排放速率（kg/h）

单次持续时间（h）

年发生频次（次）

应对

措施

1
DA001
布袋除尘器损坏

颗粒物
50
7437.5
47.75
1

1

停止生产，立即组织工作人员对设备进行检查、检修
（3）大气污染防治措施
①热风炉烟尘采用布袋除尘器可行性论证
项目烘干用热由一台生物质热风炉提供，燃生物质热风炉使用过程中会产生烟尘、SO2、NOX，废气经布袋除尘器处理后通过15m高烟囱排放。热风炉排放烟尘浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2中的二级标准，SO2排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表4中的二级标准，烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2中的二级标准（烟气黑度≤1级）。

袋式除尘技术是一种干式滤尘技术，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。其工作原理是利用滤袋对含尘气体进行过滤，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用，除尘效率可达99%以上。布袋除尘器滤袋材质设计选用PPS滤料，具有使用寿命长、稳定可靠等特点；同时，布袋除尘器还具有不停机在线检修、喷吹压力小等特点，在除尘效率、系统运行能耗和滤袋寿命等指标上都达到先进水平。

本项目热风炉燃用生物质燃料，燃料中含硫量较低，烟气中二氧化硫浓度较低，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121-2020)中5.1.5.2要求：有色金属冶炼、燃煤（油）炉窑以外的其他工业炉窑主要污染物项目不包括二氧化硫，因此，本项目未设置脱硫设施。对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121-2020)附录A，工业窑炉废气中颗粒物污染治理可行技术为燃气或净化后煤制气、袋式除尘、静电除尘，本项目的特点为窑炉设施规模较小、烟气中颗粒物浓度较高，袋式除尘除尘效率高，且适用于小型规模窑炉设施，为本项目最佳窑炉烟气除尘技术选择。
②无组织排放废气防治措施及其可行性论证
玉米装卸工段采取粮仓全封闭、减小装卸高度等降尘措施，输送过程中采用封闭输送，通过上述措施减少玉米装卸及输送过程产生扬尘对环境的影响。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算吸收手册》粮食仓储密闭、限落差综合控尘效率区间85%~92%，本项目去除效率取90%。
筛选粉尘经设备自带布袋除尘器处理后排放，根据《逸散性工业粉尘控制技术》谷物筛分密闭除尘配套袋式设备收集效率85%~95%，本次取90%。袋式除尘器的主要优点有：除尘效率高，对微细粒子的除尘效率可达90%以上；适应性强，对各类性质的粉尘都有很高的除尘效率，如高比电阻粉尘和高浓度粉尘等；处理风量范围广，对于小风量和大风量均可处理；结构简单，操作方便，占地面积小；捕集的干尘粒便于回收利用，没有水污染及污泥处理等问题，因此项目选用布袋除尘器处理筛选粉尘是合理的。

烘干机两侧排气孔设置折流挡板，顶部排气孔设滤尘网，可有效阻止粉尘外溢，粉尘排放量较少，对周围大气环境影响相对较小。

项目厂区地面进行硬化，并在四周设雨水导流沟，避免雨水聚集。本项目对厂区内的运输道路及运输车装、卸车地点及时清扫，并经常洒水降尘，对环境影响较小。

无组织粉尘通过上述措施处理后可处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准。

（4）监测计划
建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本项目运营期大气污染源监测要求对照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》（HJ1121-2020）中“5.4 自行监测管理要求”执行。
表4-7大气污染源监测要求信息表

污染源名称

监测点位

监测因子

监测频次

DA00热风炉烟囱

（有组织排放源）

烟囱出口处

烟气黑度

1次/年（项目年运行50天，在生产期监测）
烟囱预留监测孔

颗粒物、二氧化硫

氮氧化物

1次/月（项目年运行50天，在生产期监测）
厂界颗粒物
（无组织排放源）

厂区各边界（应结合当地主导风向，在项目上风向设置一个点位，下风向加密布点）
颗粒物

1次/年（项目年运行50天，在生产期监测）
工业炉窑周边

（无组织排放源）
热风炉房门窗处，选取浓度最大值
颗粒物

1次/年（项目年运行50天，在生产期监测）
2、废水

本项目无生产废水产生。生活污水排入厂内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。因此，本项目无废水向地表水环境排放，不会因本项目建设对地表水环境产生不利影响。
3、噪声

（1）源强分析

本项目噪声主要为风机、生产设备等运行产生的机械噪声。本项目针对各种机械设备的噪声，采取的治理措施有：本项目企业在购买时选用低噪声的生产设备；生产设备基础减震；平时加强设备的维护，使设备长期运行在良好状态，为了减少噪声对周围环境的影响，应加强厂区绿化工作。

表4-8 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室外）
序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强
声源控制措施
运行时段

X

Y

Z

声功率级/dB(A)
1

风机
-2.5
-9.8
1.7
85
选用低噪音设备，采取基础减振
生产期全天
2
冷却风机
-7.2
-8.9
1.8
85
烘干机
-4.5
-6.2
2.2
85
3
传送带1
-12.6

-4.1

1.0

65
4
传送带2
-12.3

-14.1
1.0

65
5
提升机

-14.5
-10.5
3.0
65
6
清理筛

-15.6
-16.5
3.0
85
表4-9 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室内）
序号

建筑物名称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边

界距离/m

室内边

界声级

/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失

/dB（A）

建筑物外噪声

声压级

距声源

距离/m

X

Y

Z

声压级

/dB（A）

建筑物外距离/m

/dB（A）

1
热风炉房

风机
85
1
选用低噪音设备，采取基础减振，厂房隔声
-5.2

-10.9

1.5

0.8
81.2
生产期全天
25
56.2
1

注：表中坐标以厂区中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
（2）噪声达标排放分析

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）的要求，并结合建设项目声源的噪声排放特点，选择点声源预测模式，预测本项目运营期设备噪声对厂界及敏感点的影响。具体预测模式如下：

噪声预测值计算公式为：
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其中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

点声源距离衰减计算公式为：
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其中：LP（r）—预测点处声压级，dB；

LW—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r—预测点距声源距离。

声源对预测点产生的贡献值计算公式为：
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其中：Leqg—噪声贡献值，dB；

T—预测计算的时间段，S；

ti—i声源在T时段内的运行时间，S；

LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
经上述公式噪声贡献值预测计算可得本项目噪声预测结果。
具体噪声预测结果见下表。
表4-10  厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

保护目标名称
贡献值

标准值

超标和达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界北侧1m处
40.25
40.25

55
45
达标

厂界东侧1m处
42.67
42.67

70
55
达标

厂界西侧1m处
43.85
43.85

55
45
达标

厂界南侧1m处
44.16
44.16

55
45
达标

表4-11  环境保护目标噪声预测结果  单位：dB(A)

编号

预测点

现状值

贡献值

预测值

标准

超标和达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

夜间

1

东侧敏感点
50
40
40.31
40.31
50.44
43.17
55
45
达标

2

南侧敏感点
48
40
39.15
39.15
48.53
42.61
55
45
达标

3

北侧敏感点
48
39
30.56
30.56
48.08
39.58
55
45
达标

（3）噪声治理措施

本项目在设备选择上应优先考虑选择低噪声设备，安装时对所用的高噪设备采取基础减振和软连接和隔声消声措施。

①选择低噪声设备，对高噪声生产设备采取基础减振、加装减振垫等措施进行综合降噪。

②在风机设隔声罩并且在风机进气口、排气口以及放空口均安装消声量为20~25分贝的消声器，以较大幅度的降低风机的最强噪声源。

③厂区合理布局，充分利用距离衰减。

④对运行设备应做到勤检修、多维护，保持设备在最佳工况下运行。

通过采取上述治理措施，使噪声得到有效控制，噪声下降25~30d(A)。
（4）达标情况分析

本项目清理筛、提升机、风机、烘干机等选用低噪声设备，清理筛、烘干机等噪声设备装设减振垫，风机进、出风口装设消音器，再通过厂房隔声等措施，可限制噪声向外传播，对照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）中章节“6.消声设计”及“8.隔振降噪设计”中的内容，空气动力机械进（排）气口敞开的气口装设消声器以及产生较强振动或冲击，引起固体传声及振动辐射噪声的动力设备加装减振垫等隔振措施为可行性技术，通过上述措施南侧、西侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准，东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准，声环境敏感点噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的“1类声环境功能区”标准。
（5）环境噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（H819-2017），制定本项目噪声监测计划如下。
表4-12  噪声监测计划一览表

序号

环境

要素

监测点位

监测

指标

监测频次

1

声环境

厂界四周外1m布设4个点

等效连续声级和最大声级
每季度开展2次昼夜监测（项目年运行50天，在生产期监测）
2
声环境敏感目标
4、固体废物

本项目运营期产生的固体废弃物为一般固废，主要包括：员工生活垃圾；清理原粮中的杂质（泥沙）；热风炉产生的炉渣和除尘器收尘；清理原粮中的不合格粮食等。

1、清理原粮中的杂质（泥沙）：本项目年烘干粮食15000t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》131 谷物磨制行业系数手册，一般工业固废的产生量为0.004kg/t-原料，则清理原粮中的杂质（泥沙）产生量为0.06t/a，交由市政环卫部门统一清运处置。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），类别代码为900-099-S59。

2、清理原粮中的不合格粮食：本项目清理原粮产生的不合格粮食约0.5t/a，属于一般工业固废，外售综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），类别代码为900-099-S59。
3、热风炉产生炉渣：

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的规定，热风炉灰渣产生量以下式进行计算：
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式中：
[image: image14.wmf]hz

E

——核算时段内灰渣产生量；t


[image: image15.wmf]R

——核算时段内，锅炉燃料消耗量，t（1250t/a）
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A

——收到基灰分的质量分数，%（16.33%）
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q

——锅炉机械不完全燃烧热损失，%（取10%）
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,

——收到基低位发热量，kJ/kg（14132kJ/kg）
经计算后最终求得本项目生物质热风炉灰渣（灰量+渣量）产生量为204.6t/a，排入大气环境的飞灰的量为0.229t/a，布袋除尘器收尘（飞灰）量为114.271t/a，则生物质锅炉炉渣量为90.1t/a。炉渣产生后暂存于灰渣暂存区，表面采取洒水降尘措施，避免二次扬尘产生，定期外售综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），类别代码为900-099-S03。
4、热风炉布袋除尘器收尘量为114.271t/a，清粮筛布袋除尘器收尘量为1.35t/a，烘干机折流挡板和顶部滤尘网收集粉尘为2.625t/a，故项目年回收除尘灰量为118.246t/a，外售综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），类别代码为900-099-S59。

5、热风炉布袋除尘器和清理筛定期更换产生的废布袋约0.05t/a，交由厂家回收处置，厂区内不暂存。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），类别代码为900-099-S59。
6、员工生活垃圾：本项目劳动定员人数为5人，职工生活垃圾按每人0.50kg/d计，则生活垃圾产生量为2.5kg/d，0.125t/a。生活垃圾由市政环卫部门统一处理。

7、初期雨水收集池沉淀物：初期雨水收集池沉淀物主要成分为冲刷带入的玉米细粉、泥沙，不含重金属、有毒有害成分，属于一般工业固体废物，固废分类代码900-099-S59，产生量约0.2t/a，产生后混入热风炉灰渣暂存于灰渣存储库，与灰渣一并外售综合利用。
本项目固体废物处置率100%，对外环境影响较小。

本项目一般工业固体废物贮存管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）管控要求，配套依据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）分类管理。《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）适用范围：主要适用于露天集中贮存场、专用填埋场的选址、防渗、运行管控；采用封闭库房、袋装分区室内贮存一般工业固废的场景不强制执行本标准防渗场、渗滤液导排等填埋场类硬性条款，但贮存环节仍需满足标准中防雨、防渗、防扬尘、分区隔离、台账管理、标识设置等环保管控要求。本项目灰渣库为全封闭室内库房贮存，不属于露天贮存场/专用填埋场，无需配套大型防渗衬层、渗滤液收集系统，但严格落实GB18599-2020室内贮存通用环保管控要求。

环境管理要求：

（1）一般工业固体废物的环境管理

①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。

④一般固体废物储存处按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的相关规定要求设置环境保护图形标志。同时，一般固体废物储存处按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求的相关规定要求，采取相应的防渗漏措施。
固体废物产生情况见表4-12。

表4-12 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序

装置

固体废物名称

类别代码
固体废物属性

产生情况

处置措施

最终

去向

核算

方法

产生量

工艺

处置量

生活区

垃圾箱

生活垃圾

/
生活垃圾

系数法
0.125t/a
/
0.125t/a
定期运至市政垃圾箱倾倒，由市政环卫部门统一处理

生产区

清粮筛
清粮杂质
900-099-S59
一般工业固体废物

0.06t/a
0.06t/a
热风炉
炉渣
900-099-S03
90.1t/a
90.1t/a
外售综合利用

除尘
除尘灰
900-099-S59
物料衡算法
118.246t/a
118.246t/a
清粮
不合格粮食
900-099-S59
类比法

0.5t/a
0.5t/a
初期雨水收集池
沉淀物

900-099-S59

类比法

0.2t/a

0.2t/a

混入灰渣内，外售综合利用
热风炉布袋除尘器和清理筛

废布袋
900-099-S59
类比法
0.05t/a
0.05t/a
交由厂家回收处置
本项目厂界距离分布散户居民区较近，项目生产噪声、粉尘易对周边居民生活产生影响，因此在落实报告各项污染治理措施基础上，进一步强化噪声、粉尘专项管控，并建立常态化群众沟通协调机制：

1、粉尘强化管控：粮食装卸、筛分、烘干工序严格执行密闭、限落差、洒水抑尘措施，定期检修布袋除尘、滤尘、折流挡板等除尘设施，大风天气适当降低烘干处理负荷，减少无组织粉尘逸散；厂区道路、固废堆场每日洒水保洁，运输车辆全程密闭，避免粉尘飘至居民区。

2、噪声强化管控：风机、烘干机、筛分等高噪声设备减振、隔声、消声设施定期维护检修，杜绝设备老化加剧噪声扰民；合理调度生产作业，尽可能避开居民夜间休息高峰时段，严控夜间高噪声设备持续运行时长，厂界噪声持续稳定达标。

3、居民协调沟通机制：项目投产前制定污染控制方案、日常运维管理计划；生产运营阶段设立环保联络人，对外公示联系电话，常态化接受居民关于粉尘、噪声的反馈，主动做好科普解释工作，取得周边居民充分理解与支持。
5、环境风险影响
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018 中附录B，本项目不涉及危险物质，无需进行项目环境风险评价分析。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	装卸、筛分、输送、烘干机运行等过程

（无组织）
	颗粒物
	粮食仓库封闭，输送传送带封闭设置，运输车辆进入粮食仓库内装卸料，降低装卸高度，清选工艺采用封闭式清理筛，清理筛自带布袋除尘器；烘干机体两侧排气孔设置折流挡板
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值要求

	
	DA001

热风炉烟囱

（有组织）
	颗粒物
	布袋除尘器+15m高烟囱
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中标准要求

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	
	烟气黑度
	
	

	地表水环境
	生活污水
	COD
	排入厂内防渗旱厕，定期清掏，堆肥处置
	/

	
	
	氨氮
	
	

	声环境
	清粮筛分机、输送机、风机、烘干机等设备
	机械噪声
	选用低噪声设备，噪声设备装设减振垫，风机进风口装设消音器，再通过厂房隔声等措施
	南侧、西侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准，东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾、清理原粮中的杂质（泥沙）集中收集，交由市政环卫部门统一清运处置。热风炉炉渣、除尘器收尘、烘干机折流挡板和顶部滤尘网收集粉尘集中收集，外售综合利用。初期雨水收集池沉淀物产生后混入热风炉灰渣暂存于灰渣存储库，与灰渣一并外售综合利用。热风炉布袋除尘器和清理筛更换的废布袋由厂家回收处置，厂区内不暂存。不合格粮食外售综合利用。

	土壤及地下水

污染防治措施
	无

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	无

	其他环境

管理要求
	工作区内需指定专门的人员，在本项目实施时严格执行“三同时”制度，保证项目运营时三废均能得到有效处理后达标排放。在日常生产中，应加强环保管理，大力推行清洁生产，并加强职工对污染要“以防为主，防治结合”的认识。另外，应加强对设备运行状况的检查，对三废处理装置要定期检修，以确保污染物达标排放。

根据《排污许可管理办法》（2024年4月1日生态环境部令第32号公布，自2024年7月1日起施行），第十四条  排污单位应当在实际排污行为发生之前，向其生产经营场所所在地设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门（以下简称审批部门）申请取得排污许可证。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目建成后，排污单位为“51通用工序110工业炉窑，除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑”，需要进行排污许可证简化管理。

根据排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范（HJ 1405—2024）等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。

（1）项目废气污染源排气筒应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。

（2）主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。

（3）项目产生的一般固废综合利用。固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。

建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。


六、结论

	本项目符合国家及地方相关产业政策，选址合理；采用的污染防治措施可使污染物达标排放。本项目运营时须严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，能够做到社会效益、经济效益和环境效益的统一。因此，从环境角度考虑，本项目建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
单位: t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.229
	
	0.229
	+0.229

	
	二氧化硫
	
	
	
	0.630
	
	0.630
	+0.630

	
	氮氧化物
	
	
	
	1.388
	
	1.388
	+1.388

	一般工业

固体废物
	清粮杂质
	
	
	
	0.06
	/
	0.06
	+0.06

	
	炉渣
	
	
	
	90.1
	/
	90.1
	+90.1

	
	除尘灰
	
	
	
	118.246
	/
	118.246
	+118.246

	
	不合格粮食
	
	
	
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	废布袋
	
	
	
	0.05
	/
	0.05
	+0.05


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1 本项目地理位置图
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附图2 厂区总平面布置图

[image: image21.png]



附图3 保护目标分布图
附件1 营业执照
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附件2 燃料分析单
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附件3 监测报告
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附件4 核定总量计算说明
本项目新建1台360万kcal/h燃生物质热风炉，用于烘干能力300t/d烘干机热源，热风炉年耗生物质成型颗粒1250t。本次评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》（HJ1121—2020）中绩效法公式及参考绩效值计算本项目二氧化硫及颗粒物（烟尘）核定排放量。氮氧化物无排放标准，不进行许可排放量的核算。
绩效法计算核定量公式如下：
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式中：E核定量—污染物核定排放量，t/a；
Mi—第i个排放口污染年核定排放量，t/a；

R—第i个排放口对应工业炉窑前三年实际产量最大值（若不足一年或前三年实际产量最大值超过设计产能，则以设计产能为准）或前三年实际燃料消耗量最大值（若不足一年或前三年实际燃料消耗量最大值超过设计消耗量，则以设计消耗量为准），万t或万m3；

G—绩效值，kg/t产品，kg/t燃料或kg/m3燃料；

本项目使用的生物质成型颗粒低位发热量为14.132MJ/kg，对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》（HJ1121—2020）表6采用插值法计算绩效值结果见下表。

附表1  参考绩效值表

	固体燃料

	低位热值（MJ/kg）
	12.56
	14.132
	14.65

	颗粒物绩效值（kg/t燃料）
	0.204
	0.222
	0.228

	二氧化硫绩效值（kg/t燃料）
	0.679
	0.739
	0.759


则本项目大气污染物核定量计算结果如下：
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综上所述，本项目二氧化硫核定排放量为0.924t/a；颗粒物（烟尘）核定排放量为0.278t/a。

附件5 用地手续
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附件6 生态环境分区管控分析报告
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