
  关于铁力市祥田稻谷种植农民专业合作社建设项目环境影响报告表的批复

铁力市祥田稻谷种植农民专业合作社：

你单位报送的《铁力市祥田稻谷种植农民专业合作社建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审查研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于黑龙江省伊春市铁力市桃山十四公里，新建一套烘干能力为300t/d的烘干机（该套烘干机由两机组构成）及其配套的一台360万kcal/h的燃生物质热风炉，同时为新建的热风炉配套安装布袋除尘器。项目建成后年烘干玉米15000吨。总投资200万元。我局原则同意该项目按《报告表》所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策进行项目建设，本批复文件和报告表共同作为项目建设、验收和管理的依据。

项目建设与运行中环境保护措施落实和管理

（一）施工期间管理

加强施工期间的环境管理，采取有效措施，减少和减轻施工噪音和扬尘污染，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2025中规定的要求。

（二）运营期间管理

1.加强废水污染防治。无生产废水产生，生活污水排入院内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。
2.加强废气污染防治。热风炉烟气经布袋除尘器处理后由15m高烟囱高空排放，颗粒物、SO2、氮氧化物、烟气黑度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2、表4标准要求。仓库密闭、减小装卸高度；清理筛自带布袋除尘器，烘干机烘干废气经折流挡板和顶部排气孔滤尘网过滤后排放；厂界无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。工业炉窑周边无组织排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）。

3.加强噪声污染防治。选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，本项目南侧、西侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准，东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准。
4.加强固体废物污染防治。生活垃圾、清理原粮中的杂质（泥沙）集中收集，交由市政环卫部门统一清运处置。热风炉炉渣、除尘器收尘、烘干机顶部滤尘网收集粉尘集中收集，外售综合利用。初期雨水收集池沉淀物产生后混入热风炉灰渣暂存于灰渣存储库，与灰渣一并外售综合利用。热风炉布袋除尘器和清理筛更换的废布袋由厂家回收处置，厂区内不暂存。不合格粮食外售综合利用。

5.加强风险防范。必须严格按照有关规范标准的要求，落实风险防范措施，制定环境风险应急预案，报送环境保护部门备案，杜绝污染事故发生。

三、环境监管要求
建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，认真执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、施工、投产的“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项环保对策和措施，由伊春市铁力生态环境保护综合行政执法大队对该项目进行全程环境监督管理，确保该项目各项污染防治措施的落实到位。项目竣工后，应按新《建设项目环境保护管理条例》关于建设项目环保设施竣工验收规定执行后，方可正式投入使用。
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