
  关于铁力市昊天新能源农业开发有限公司烘干塔建设项目环境影响报告表的批复

铁力市昊天新能源农业开发有限公司：

你单位报送的《铁力市昊天新能源农业开发有限公司烘干塔建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审查研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于黑龙江省伊春市铁力市工农乡二道河子村，总面积18447.04m2，建筑面积974m2。主要建设一条粮食烘干生产线。建设一台600万kcal/h燃生物质热风炉、一座粮食烘干塔和粮食烘干车间等，处理能力为500t/d烘干塔。总投资400万元。我局原则同意该项目按《报告表》所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策进行项目建设，本批复文件和报告表共同作为项目建设、验收和管理的依据。

项目建设与运行中环境保护措施落实和管理

（一）施工期间管理

加强施工期间的环境管理，采取有效措施，减少和减轻施工噪音和扬尘污染，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2025中规定的要求。

（二）运营期间管理

1.加强废水污染防治。本项目建设完成后无生产废水，生活污水排入防渗旱厕定期清掏。
2.加强废气污染防治。项目一台600万Kcal/h燃生物质热风炉烟气经布袋除尘器处理，废气达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）二级标准后，由出口内径0.3m，高15m的排气筒DA001排放。烘干塔塔体设置防护罩，两侧排气孔设置折流挡板，厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放浓度限值要求。本项目清选工序在封闭仓库内进行，车间采取封闭措施，采用封闭式清理筛，清理筛排气口设有小型配套旋风除尘器，处理后在车间内无组织排放，经处理后厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放浓度限值要求。

3.加强噪声污染防治。选用低噪声设备，安装基础减振及密闭隔声措施，采取措施后厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准。
4.加强固体废物污染防治。生活垃圾集中收集，市政部门统一清运。清选工序产生的砂砾、土块等原料夹杂质（含清选工段布袋收尘灰），集中收集后由市政部门统一处理。布袋除尘器产生的废布袋集中收集后交由厂家回收。热风炉房封闭，灰渣库，燃料暂存间洒水抑尘保持湿度，可有效减少无组织颗粒物的排放。热风炉产生的灰渣以及热风炉布袋除尘器收集粉尘，定期外售综合利用。设备维护和检修1—2次/a，维修期间产生的废机油、含油抹布和废油桶，应单独收集，用设有明显标识的密闭桶盛装，桶下方放置托盘，暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。

5.加强风险防范。必须严格按照有关规范标准的要求，落实风险防范措施，制定环境风险应急预案，报送环境保护部门备案，杜绝污染事故发生。

三、环境监管要求
建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，认真执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、施工、投产的“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项环保对策和措施，由伊春市铁力生态环境保护综合行政执法大队对该项目进行全程环境监督管理，确保该项目各项污染防治措施的落实到位。项目竣工后，应按新《建设项目环境保护管理条例》关于建设项目环保设施竣工验收规定执行后，方可正式投入使用。
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